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ANEXO N°6 Programa Arquitectónico Centros Comunitario De Culto
Superficie mínima de 120m2 con a lo menos 4 zonas.  
El recinto para culto debe tener un máximo de 30m2, se sugiere que el recinto tenga la posibilidad de tener cierres móviles para permitir actividades de mayor concurrencia. 


ZONA MULTIFUNCIONAL
1
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE CULTO
2
ACTIVIDAD COMUNITARIA Y SOCIAL

4
PATIO ACTIVIDADES EXTERIOR
3
SERVICIOS Y ADMINISTRATIVA
ZONA MULTIFUNCIONAL






ZONA MULTIFUNCIONAL
ZONA MULTIFUNCIONAL




1. Zona Actividades de Culto:
· Talleres
· Meditación 
· Reflexión
· Actividades Espirituales
· Entre otros relacionados con Culto.

2. Zona Actividades Comunitarias y Sociales
· Talleres
· Capacitaciones
· Reuniones Vecinales
· Operativos
· Conversatorio 
· Entre otros relacionados con esta actividad 


ADMINISTRACIÓN







4. Zona Patio de Actividades Exterior
· Área Sombreada
· Actividad Cultural
· Recreación
3. Zona de Servicios y Administración:
· Cocina 
· Baños hombre y mujer: ambos inclusivos, con mudadores, incluye espacio niños.
· Administrativos: Oficina, Bodega, Patio de Servicio, Reciclaje y Contenedores Basura.
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